Спасатели напоминают правила эксплуатации печного отопления!  
И снова сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области совместно с сотрудниками 56 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО и работниками ГКПТУ Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 6» проводят профилактические рейды в жилом секторе. Беседуя с жителями, представители пожарного надзора и огнеборцы напоминают о правилах пожарной безопасности в быту, а в связи с участившимися пожарами в банях - правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.  
Напоминая всем, что основные причины "печных" пожаров: во-первых, нарушение правил устройства печи: недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки - расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома; отсутствие предтопочного листа. Под печь возводится самостоятельный фундамент.  
Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи: розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями; использование дров, длина которых превышает размеры топливника; перекаливание печей; оставленные открытыми дверки; сушка одежды или других предметов вблизи очага.  
Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления:  
Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.  
Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.  
Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.  
Печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.  
Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.  
Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.  
В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом топливе.  
При эксплуатации печного отопления запрещается:  
- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.  
- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.  
- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.  
- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.  
- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.  
- Перекаливать печи.  
- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.  
В конце каждой беседы гражданам напоминают, как действовать в случае пожара, что вызвать пожарных можно по номерам: -01,- 101, -112. Вручают памятки с правила пожарной безопасности и с телефонами экстренных служб.  
Запомните, что Ваша безопасность, в Ваших руках!  
#Мчс66 #профилактика#безопасность#жилье  
  
Инспектор ОНДиПР ОНДиПР Серовского городского округа, Сосьвинского городского округа, Гаринского городского округа Истомина Ю.С.